**公共衛生專科大樓(傳染病大樓)資料**

依法：

根據2/2004號法律《傳染病防治法》第五條，特區政府須採取必要的措施確保澳門特別行政區擁有良好的衛生環境，避免傳染病的發生或傳播。

責任：

特區政府對傳染病的防控責無旁貸，仁伯爵綜合醫院過去、現在和將來都設有傳染病病區，基於維護公共衛生和保障市民大眾的健康，改善目前的傳染病房的條件和規格，更好地保障市民的健康和生命。

傳染病大樓規格：

* 佔地面積： 5565平方米
* 淨高： 海拔52.5米，共8個樓層
* 負壓隔離病房： 80間，配備獨立前室和雙重互鎖電動門
* 空氣潔淨： 空氣每小時交換12次，經高效能過濾系統和強力紫外線潔淨後向外排放，排氣口離最近的民用建築物超過30米。
* 其他： 自動污水潔淨系統。

用途：

大樓的隔離病房在傳染病爆發時，特別針對經空氣、飛沫和體液等途徑傳播的傳染病個案起到阻隔傳染源的作用，減低對市民健康和公共衛生的影響。而在一般時期，可用於其他專科的住院病房收治一般的病者。

評價：

世界衛生組織總干事陳馮富珍肯定及讚賞澳門特區政府在公共衛生和傳染病防控的成效，表示支持擴建傳染病大樓計劃。

西太區申英秀主任和其專家小組親自到澳門考察，對澳門特區政府居安思危、未雨綢繆的策略表示讚賞。

內地疾病預防控制中心的專家小組在考察有關項目，亦給予充分的肯定。

公共衛生專科大樓主要功能設施有：

1. 手術室
2. 病房80間
3. 門診區
4. 醫護人員更衣區
5. 機電層
6. 後勤(停車場、輔助用房)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **標準隔離病房區** | **手術室** | **更衣區** | **門診區** | **後勤設施** | **機電設施** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **七樓** | 20間 | 有 | --- | --- | 有 | 有 |
| **六樓** | --- | --- | 有 | --- | 有 | 有 |
| **五樓** | --- | --- | --- | 有 | 有 | 有 |
| **四樓** | 20間 | --- | --- | --- | 有 | 有 |
| **三樓** | 20間 | --- | --- | --- | 有 | 有 |
| **二樓** | 20間 | --- | --- | --- | --- | 有 |
| **一樓** | --- | --- | --- | --- | 有 | 有 |
| **地面層** | --- | --- | --- | --- | 有 | 有 |